落实 [沪公技防（2008）0013号]文有关的注意事项
《本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求》（以下简称《要求》）为上海地方性要求（沪公技防（2008）0013号文），检测中心对于受理的该类产品，应明确告知委托单位相关要求，由其自主选择；但进沪产品则必须执行该《要求》，《要求》的文本可在“上海报警协会”网站上查阅。

为统一规范，确定该类产品的名称统一为“高压电子脉冲式探测器”，主机名称统一为“高压电子脉冲主机”，前端名称统一为“前端探测围栏”，产品的企业标准和说明书也应一并名称统一。
产品检测方面，重申以下几点：

1) 主机本体上应有高压警示标识；产品的标志应为永久性标识，且固定牢固； 
2) 产品检测新增了“报警功能”、“报警输出”及“防拆报警”、“故障报警”四项要求；

3) 前端高压线的电压必须符合以下二者之一的要求：

a) 相邻二线的电压为同极性或其中一根接地的，单线对地电压：≥5000V且≤10000V；

b) 相邻二线的电压为异向性的，二线间电压：≤10000V，每根单线对地电压应≥｜4000V｜且｜5000V｜；
4) 委托单位应提供附带的高压线上的警示牌，该牌的图形设计应符合国家对安全警示的标准要求，且应满足昼夜可视的要求；

5) 委托单位应提供系统集成商或前端探测围栏供应商所出具的“产品质量保证书”，其保证至少应包括：

a） 高压线、合金线材料的型号、制造商、抗氧化性能、耐腐蚀性能，以及导电率、断裂拉伸率的性能指标；

b） 绝缘子的型号、制造商，以及绝缘强度性能指标；

6) 自《要求》颁布之日起，原该类产品的检测报告自动作废。若委托人持有2008年1月1日以后安防检测中心出具的检测报告，对原型号的产品重新按《要求》在2009年1月1日前送检的，可酌情对检测费予以减免。
工程检测方面，2008年12月1日起，对使用高压电子脉冲式探测器的项目将增加下列方面的检查：

1) 工程商应提供前端探测产品的“质量保证书”，现场核查；

2) 检查确定其功能正常；

3) 按《要求》检查安装方式及安装的几何尺寸；

4) 核查防雷装置，检测接地电阻；

5) 检测中心将对采用高压电子脉冲式探测器的项目，在工程检测中酌情加收费用。
国家安全防范系统产品质量

监督检验中心（上海）

二○○八年十一月一日
